<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="-1.27" x2="38.151" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.151" y1="-1.27" x2="38.151" y2="27.803" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.151" y1="27.803" x2="5.08" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="27.93" x2="5.08" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<text>DS004B</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mylib">
<description>&lt;p&gt;moje elementy dla projektów &lt;b&gt;Eagle&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DUOLED-A-5MM">
<description>&lt;B&gt;DUO LED&lt;/B&gt;&lt;P&gt;
2 colors (red/green, red/yellow), 5 mm, round, common Anode&lt;BR&gt;
&lt;I&gt;www.ligitek.com&lt;/I&gt; or other producers.</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_PTH_6.0MM">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST - PTH, 6.0mm Square&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf"&gt;Datasheet&lt;/a&gt; (B3F-1000)&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="mylib" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="mylib" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LD1" library="mylib" package="DUOLED-A-5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RG" library="mylib" package="0204/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR" library="mylib" package="0204/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="mylib" package="TACTILE_SWITCH_PTH_6.0MM" value="MOMENTARY-SWITCH-SPST-PTH-6.0MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value=" SWCH-08441"/>
<attribute name="SF_SKU" value="COM-00097"/>
</element>
<element name="S3" library="mylib" package="TACTILE_SWITCH_PTH_6.0MM" value="MOMENTARY-SWITCH-SPST-PTH-6.0MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value=" SWCH-08441"/>
<attribute name="SF_SKU" value="COM-00097"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="RR" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RG" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RR" pad="2"/>
<contactref element="LD1" pad="CR"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="RG" pad="2"/>
<contactref element="LD1" pad="CX"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LD1" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
