<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="43.104" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.104" y1="0" x2="43.104" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.104" y1="20.31" x2="0" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.31" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mylib">
<description>&lt;p&gt;Moje elementy dla projektów &lt;b&gt;Eagle&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-CBE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line  C B E from top&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="T1" library="mylib" package="TO92-CBE" value="BC547">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="mylib" package="TO92-CBE" value="BC557">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="mylib" package="0204/7" value="4,7k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="mylib" package="0204/7" value="4,7k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="mylib" package="0204/7" value="470">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="mylib" package="0204/7" value="470">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="mylib" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WE" library="mylib" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z" library="mylib" package="1X02/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="Z" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Z" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="B" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="B" pad="K"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="T2" pad="B"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="T1" pad="B"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="WE" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="R" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
