<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="58.471" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.471" y1="0" x2="58.471" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.471" y1="30.47" x2="0" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.47" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>KONTROLER SERWA</text>
<text>(C)2019 GEO</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mylib">
<description>&lt;p&gt;moje elementy dla projektów &lt;b&gt;Eagle&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="C025-030X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="st-microelectronics">
<description>&lt;b&gt;ST Microelectronics Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Microcontrollers,  I2C components, linear devices&lt;p&gt;
http://www.st.com&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Include st-microelectronics-2.lbr, st-microelectronics-3.lbr.&lt;p&gt;&lt;/i&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL-08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="S75P">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="mylib" package="C025-030X050" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="mylib" package="C025-030X050" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="mylib" package="C025-030X050" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="mylib" package="C025-030X050" value="10nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="mylib" package="C025-030X050" value="10nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="mylib" package="E2,5-6" value="47uF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="st-microelectronics" package="DIL-08" value="NE555">
<attribute name="MF" value="Arrow Electronics"/>
<attribute name="MPN" value="NE555N"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1467742"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="89K1486"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="st-microelectronics" package="DIL-08" value="NE555">
<attribute name="MF" value="Arrow Electronics"/>
<attribute name="MPN" value="NE555N"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1467742"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="89K1486"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="mylib" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="mylib" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="mylib" package="0204/7" value="270k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="mylib" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="mylib" package="0204/7" value="5k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="pot" package="S75P" value="20k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="E"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
