<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="56.82" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.82" y1="0" x2="56.82" y2="24.12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.82" y1="24.12" x2="0" y2="24.12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.12" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mylib">
<description>&lt;p&gt;Moje elementy dla projektów &lt;b&gt;Eagle&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="C050-030X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B-DIL">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Power Connectors&lt;br&gt;
Phone Connectors&lt;br&gt;
Cinch Connectors&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DCJ0202">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DCJ0202.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="B2" library="mylib" package="B-DIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="mylib" package="E3,5-8" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="mylib" package="C050-030X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="mylib" package="E2,5-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="mylib" package="C050-030X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="mylib" package="TO220V" value="LD1117"/>
<element name="R" library="mylib" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="W1" library="mylib" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="W2" library="mylib" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="W3" library="mylib" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z" library="con-jack" package="DCJ0202" value="DCJ0202">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="D" pad="K"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="W3" pad="2"/>
<contactref element="W2" pad="2"/>
<contactref element="W1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="B2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R" pad="1"/>
<contactref element="D" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Z" pad="3"/>
<contactref element="Z" pad="2"/>
<contactref element="B2" pad="AC2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="B2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="W3" pad="1"/>
<contactref element="W2" pad="1"/>
<contactref element="W1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Z" pad="1"/>
<contactref element="B2" pad="AC1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
