<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="8.616" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.616" y1="0" x2="8.616" y2="15.164" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.616" y1="15.164" x2="0" y2="15.164" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.164" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="G" library="led" package="LED3MM" value="G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GX" library="led" package="LED3MM" value="G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R" library="led" package="LED3MM" value="R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RX" library="led" package="LED3MM" value="R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Y" library="led" package="LED3MM" value="Y">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PGND" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="PGND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PR" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="PR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PY" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="PY">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PG" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="PG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PX1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="PX1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PX2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="PX2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PRG" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="PRG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PR" pad="1"/>
<contactref element="R" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PY" pad="1"/>
<contactref element="Y" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PG" pad="1"/>
<contactref element="G" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PX1" pad="1"/>
<contactref element="RX" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PX2" pad="1"/>
<contactref element="GX" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R" pad="K"/>
<contactref element="G" pad="K"/>
<contactref element="Y" pad="K"/>
<contactref element="PGND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="RX" pad="K"/>
<contactref element="GX" pad="A"/>
<contactref element="PRG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
