<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.78" y1="0" x2="50.78" y2="39.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.78" y1="39.04" x2="0" y2="39.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.04" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>APP006</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mynewlib">
<description>Moje elementy</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="INT_2X4_ROUND">
<description>ZÅÄcze rozszerzeÅ 2x4 okrÄgÅe pola</description>
</package>
<package name="R_POT">
<description>Potencjometr</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="6_PIN_DPDT_7X7">
<description>MikroprzeÅÄcznik DPDT on on 7x7mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D0" library="mynewlib" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="mynewlib" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="mynewlib" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INT1" library="mynewlib" package="INT_2X4_ROUND" value="INT_2X4_ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P0" library="mynewlib" package="R_POT" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="mynewlib" package="R_POT" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R0" library="mynewlib" package="0204/7" value="22k"/>
<element name="R1" library="mynewlib" package="0204/7" value="22k"/>
<element name="RD0" library="mynewlib" package="0204/7" value="270"/>
<element name="RD1" library="mynewlib" package="0204/7" value="270"/>
<element name="RD2" library="mynewlib" package="0204/7" value="270"/>
<element name="SW0" library="mynewlib" package="6_PIN_DPDT_7X7" value="6_PIN_DPDT_7X7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="mynewlib" package="6_PIN_DPDT_7X7" value="6_PIN_DPDT_7X7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D0" pad="A"/>
<contactref element="RD0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="RD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="RD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="INT1" pad="GND"/>
<contactref element="P0" pad="1"/>
<contactref element="D0" pad="K"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SW0" pad="3"/>
<contactref element="P0" pad="3"/>
<contactref element="SW0" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RD0" pad="2"/>
<contactref element="SW0" pad="2"/>
<contactref element="SW0" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="P0" pad="2"/>
<contactref element="R0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="INT1" pad="VCC"/>
<contactref element="R0" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RD1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="P1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="INT1" pad="PB4"/>
<contactref element="RD2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SW0" pad="4"/>
<contactref element="INT1" pad="PB0"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SW0" pad="1"/>
<contactref element="INT1" pad="PB2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="INT1" pad="PB1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="INT1" pad="PB3"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
