<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="28.88" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="0" x2="28.88" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="29.2" x2="0" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.2" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>DS002</text>
<text>(C)2018 Geo</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mylib">
<description>&lt;p&gt;Moje elementy dla projektów &lt;b&gt;Eagle&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="mylib" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="mylib" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="mylib" package="0204/7" value="470">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="mylib" package="0204/7" value="470">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="mylib" package="0204/7" value="470">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="mylib" package="0204/7" value="470">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="mylib" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="P2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
