<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="66.091" y2="-0.127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.091" y1="-0.127" x2="66.091" y2="32.883" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.091" y1="32.883" x2="0" y2="33.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.01" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>DS003_A</text>
<text>(C)2018 Geo</text>
<text>1</text>
<text>12</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mylib">
<description>&lt;p&gt;Moje elementy dla projektów &lt;b&gt;Eagle&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mylib">
<description>&lt;p&gt;moje elementy dla projektów &lt;b&gt;Eagle&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_PTH_6.0MM">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST - PTH, 6.0mm Square&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf"&gt;Datasheet&lt;/a&gt; (B3F-1000)&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D10" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D12" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D11" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D8" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D9" library="mylib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="mylib" package="1X03" value=""/>
<element name="JP2" library="mylib" package="1X05" value=""/>
<element name="R0" library="mylib" package="0204/7" value="220">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="mylib" package="0204/7" value="220">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="mylib" package="0204/7" value="220">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="mylib" package="0204/7" value="220">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="W" library="mylib" package="TACTILE_SWITCH_PTH_6.0MM" value="MOMENTARY-SWITCH-SPST-PTH-6.0MM">
<attribute name="PROD_ID" value=" SWCH-08441"/>
<attribute name="SF_SKU" value="COM-00097"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="W" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R0" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D12" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="K"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="R0" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="K"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="K"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D8" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="K"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="K"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="W" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
